احذف الملفات التجسسيه من جهازك

Khaled

Aswan

0108870810

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
دورة في تعلم صيانة الكمبيوتر والتعرف على القطع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معليش على عدم تواجدي في المنتدى من اجل الضروف
هذا الموضوع منقول للفائده للجميع و إن شاء الله تستفيدون منه جميعاً المبتدئ وغيره لأنه موضوع شامل ولا تنسوني من صالح دعائكم
المكونات المادية للحاسب
المعالج
1-المعالج CPU ( وظيفته التحكم وسرعة معالجة البيانات )
أ-أنتيل أساسي (512كاش) ممتاز .
أنتيل (256كاش ) .
أنتيل سيليرون (128كاش ) .
ب-IBM سيركس كاش 512
ج-AMD وأنواعه (K6-450,K6-500,k7-600,..,K7-800) كاش 512
من أسباب تعليق الجهاز قلة الكاش الكاش : معبر نقل البيانات داخل المعالج
جدول معالجات الأنتيل:
تتميز المعالجات بعدة نقاط هي :1- الشركة المصنعة 2- الكاش 3- الموديل 4- السرعة
5- سرعة الناقل (BUS) ويأتي على عدة أنواع منها :
66MHZ,100MHZ,133MHZ,200MHZ,400MHZ,…
القرص الصلب
2- القرص الصلب HARD DISK ( وحدة التخزين الدائم )
* الشركات المنتجة للقرص الصلب هي :
1- ويسترن ديجتل 2- كوانتيوم 3 - سي جيت ( أفضلها ويسترن ديجتل )
* سعة التخزين 20GB,30GB,40GB.60GB…,80GB,..100GB..180GB...
*الأشياء التي تشغل حيزاً من القرص الصلب :
1-الصور 2- الأصوات 3- الأفلام
جيجا بايت (GB) = 1000000000 بايت (حرف ) تقريباَ
ميجا بايت (MB) = 1000000 بايت ( حرف ) تقريباً
كيلو بايت (KB) = 1000 بايت ( حرف ) تقريباً
ملاحظات /1- من أسباب تعليق الجهاز (تهنيق ) امتلاء القرص الصلب خاصة القسم النشط ©.
2- كلما زادت المساحة الحرة بالقرص الصلب كلما كان الجهاز أسرع.
3-القرص الصلب يأتي بعدة سرعات.
ومن وحدات التخزين أيضاً :
القرص المرن = 1.44 مليون ( بايت ) حرف تقريبا .ً - قرص الليزر = 700,650,....,900مليون ( بايت ) حرف تقريباً
قرص DVD = من 5 جيجابايت إلى ….
القلم = من 64 ميجابايت إلى واحد جيجابايت
الذاكرة
3- الذاكرة (RAM ) وحدة التخزين المؤقت وهناك ثلاثة أنواع : ا- نوع قديم ويسمى (SIMM) للبينتيوم 1
2- نوع للبنتيوم1,2,3 ويُستخدم أحياناً للبنتيوم 4 يسمى (DIMM) أو (SD RAM) 3-(RD RAM)و(DD-RAM) خاص بالبنتيوم4
* من الشركات الجيدة المصنعة للذاكرة :
EDO ) أو مايكرون أو سبيكتك أو سامسونج )
*من وسائل تطوير الجهاز الغير مكلفة زيادة الذاكرة ( كلما زاد حجم الذاكرة كلما كانت سرعة الجهاز أفضل )
* أحجام شرائح الذاكرة :
32 ميجا بايت ، 64ميجا بايت ، 128ميجا بايت ،256 ميجا بايت ، 512ميجا بايت
تتميز الذاكرات بعدة نقاط : 1- الشركة المصنعة 2- حجم الشريحة 3- الناقل (BUS)
اللوحة الأم ( الرئيسية ) Mother Board
4- اللوحة الأم ( الرئيسية ) Mother Board
* يفضل قابليتها للتطوير وتقبلها لناقل المعالج والذاكرة و من الأنواع الجيدة جيجابايت وأنتيل
محرك الأقراص المرنة
5- محرك الأقراص المرنة: أشهرها تياك و ميت سومي و…
ملاحظه / لا تخرج القرص المرن ) ( DISKمن مكانه في حال إضاءة اللمبة للمحرك ، تفاديا لتلف القارئ
كارت الشاشة
6- كارت الشاشة :
يجب أن لا يقل كرت الشاشة عن 8 ميجابايت وأيضاً يكون 3D أي ثلاثي الأبعاد * أنواع كروت الشاشة:1- كرت شاشة عادي
2- كرت شاشة INPUT (شاشة الكمبيوتر تلفزيون) 3- كرت شاشة OUTPUT (شاشة التلفزيون كمبيوتر) .
( كلما زاد سعة كرت الشاشة مثلا 32 ميجا كلما زادت درجة الوضوح )
المروحة
7- المروحة :
المروحة يجب أن تكون بحجم المعالج ووظيفتها تبريد المعالج ( من أسباب تعليق الجهاز عدم عمل المروحة مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة المعالج )
تتميز المروحة بعدد ريشها وكبرها و سماكة الألمنيوم ومن الأنواع السيئة المراوح ذات الريش الحديد
الصندوق
8- الصندوق AT&ATX&TCويحدد نوع الصندوق غرفة الطاقة (power supply) المركبة في الصندوق.
الصندوق AT(القديم): من صفاته:1- عند عمل إيقاف تشغيل يظهر رسالة (يمكنك إيقاف التشغيل بأمان) ويتم إطفاؤه بواسطة المفتاح .
2 -يخرج من غرفة الطاقة سلك أسود سميك لمفتاح الطاقة.
3 - يتم تزويد المذربورد بالطاقة(الكهرباء) بسلكين .
الصندوق ATX و TC : من صفاتهما عند عمل إيقاف تشغيل للجهاز يطفئ تلقائياً. والفرق بينهما أن ATX يزود المذربورد بالطاقة(الكهرباء) بسلك واحد . ,أما TC فيزود المذربورد بالطاقة(الكهرباء) بثلاث أسلاك .
محرك أقراص الليزر
9-محرك أقراص الليزر :
وله ثلاثة أنواع:1 -READING يقوم بقراءة الأقراص ومن الأنواع الجيدة: تياك وإل جي.
2-WRITING يقوم بالكتابة و القراءة ومن الأنواع الجيدة: إل جي.وhp ،3- DVDوهو بمواصفات عالية يقوم بقراءة الأقراص ذات الوجهين والوجه واحد , 4.DVD WRITING يقوم بالكتابة على الأقراص ذات الوجهين .
*أنواع أقراص الليزر :1-CD-R يخزن مرة واحدة 2-CD-RW يخزن ألف مرة 3- CD-P يخزن نصف مليون مرة
كرت الصوت
10-كرت الصوت : ( من 16 إلى 128) ومن الشركات الجيدة كرييتف.
كرت المودم
11-كرت المودم: بسرعة (56000) أشهرها كرييتف وزوم ، ويوجد المودم على نوعين داخلي وخارجي( ويستخدم المودم
كهاتف – فاكس – الرد على المكالمات – الاتصال بالشبكات – الإنترنت )
الشاشة
12- الشاشة : أشهر أنواع الشاشات (سامسونج – LG- CTX- ...) ويفضل المسطحة فلاترون.
13كرت الراديو ،كرت التلفزيون ……… وغيرها .
كيفية استخراج مواصفات الجهاز
في بداية تشغيل الجهاز وخروج الجدول المسطر بالمواصفات يضغط على مفتاح Break
نقاط يجب مراعاتها عند الفك والتركيب:
1- يجب أن يكون الجهاز مغلق .
2- يفضل أن تكون أرضية الغرفة غير مفروشة بالموكيت ( لمنع توليد الشحنات الكهربائية ).
3- يفضل عدم لبس الملابس ذات الأكمام الطويلة .
4- يفضل عند الفك والتركيب داخل الجهاز أن تضع يد على الصندوق واليد الأخرى تعمل خاصة في البداية .
5- يفضل عدم لمس الأجزاء المعدنية للقطع .
طريقة تركيب الكروت والقطع والكوابل
أولا : الذاكرة الـ RAM
نوع SIMM (القديم): توضع بشكل مائل وتضغط للأسفل وتسحب للخلف مع ملاحظة وجود (شطفه ) في أحد أطراف الرام حيث يتأكد من مكانها من جهة اليمين أو اليسار على موقعها في اللوحة الأم ,ويجب أن تركب بشكل مزدوج ومرتب
مثال (8،8) أو (16،16). أما في حالة تركيب الذاكرة (DIMM ) SD RAM أو DD RAMتركب تلقائياً مرتبه بالضغط على جانبي الذاكرة للأسفل.وكذلك الذاكرة من نوع RD RAM بنفس طريقة ولكن بشكل رباعي.
طريقة تركيب المعالج CPU ( المربع الأفقي )
ثانياً : المعالج CPU ( المربع الأفقي )
ترفع العصا التي بجانب موضع المعالج على المذربورد ومن ثم يركب المعالج مع ملاحظة وجود (شطفه أوشطفتين أو..) في أحد جوانبه وتعاد العصا إلى موضعها.
الكروت
تأتي الكروت على عدة أشكال ( 1- يسمى ISA لون مكانه في المذربورد أسود(16بت) 2- يسمى PCIلون مكانه في المذربورد أبيض(32بت) 3- يسمى AGP لون مكانه في المذربورد بني(64بت) 4- يسمى ARM لون مكانه في المذربورد بني(128بت) توضع في المكان المخصص للكروت على اللوحة الأم ولا يشرط الترتيب.
القرص الصلب
رابعاً : القرص الصلب – ومحرك قرص الليزر :
1. وصل سلك الكهرباء في القطعة .
2. وصل كيبل المعلومات إلى القطعة وذلك بوضع الخط الأحمر الذي على طرف كيبل المعلومات جهة فتحة الكهرباء في القطعة .
3.طرف الكيبل الأحمر في اتجاه السهم أو جهة رقم 1 أو جهة إشارة +
4. لا حظ أن كيبل المعلومات للقرص الصلب والليزر أعرض من كيبل المعلومات لمحرك القرص المرن
5.يفضل وجود كيبل واحد للمعلومات يجمع القرص الصلب ومحرك أقراص الليزر .
6. لاحظ وصلة الجمبر في القطعة ( القريب من كيبل المعلومات Masterوفي الوسط Slave أو على حسب المنول للهارديسك )
خامساً : محرك الأقراص المرنة :
1.وصل سلك الكهرباء في القطعة .
2. وصل كيبل المعلومات إلى القطعة وذلك بوضع الخط الأحمر الذي على طرف كيبل المعلومات جهة رقم 1 أو + أو السهم .
3.وصل كيبل المعلومات إلى المكان المخصص له على اللوحة الأم وذلك بوضع الخط الأحمر الذي على طرف الكيبل في اتجاه السهم أو جهة رقم 1 أو جهة إشارة +.
مزود الطاقة للمذربورد
سادساً : مزود الطاقة للمذربورد (AT):
عند تركيب الكهرباء في المذربورد: أجعل الأسلاك ذات اللون الأسود بجانب بعضه البعض ( السلكان الأسودان يوضعان بجوار بعضهما في وصلات الكهرباء إلى للوحة الأم )
ملاحظات يجب مراعاتها في حالة تركيب الكروت والكيابل :
* تركيب الكروت في أي مكان ولا يلزم الترتيب إذا وجد أكثر من مكان .
* في حالة تركيب الكيابل يجب أن يكون الخط الأحمر باتجاه السهم أو الزائد أو رقم واحد أو جهة قطعة لحام مربعة صغيرة أو جهة الخارج .
* في حالة تركيب كيبل الماوس يفضل وضع كيبل الماوس في COM1(COMA)
طريقة إكتشاف الأعطال
1 تأكد من فارق الجهد الكهربي (110،220 ) .
2 تأكد من التوصيلات الخارجية للجهاز .
3 تأكد من التوصيلات الداخلية للجهاز وقم بالضغط باليد على الكروت والأجزاء المعدنية في الـMother Board
4 قم باستبدال القطع على النحو التالي :
1- غرفة الطاقة 2- كرت الشاشة 3- الـ Hard Disk 4- المعالج 5- الذاكرة 6- الـ Mother Board
( أو قم بعملية استبدال القطع بتجربتها في جهاز آخر )
طريقة تجميع الجهاز
1- قم بشراء القطع على حسب الترتيب التالي:-
ا ) المعالج مع المروحة .
ب) المذربورد التي تناسب المعالج من حيث الشكل والسرعة والـ Bus
ج) الصندوق الذي يناسب المذربورد من حيث الحجم والمنافذ
د ) قم بشراء بقية القطع( الذاكرة ، القرص الصلب ، محرك الأقراص المرنة ، كرت الشاشة ، كرت الصوت ،الفارة ، محرك أقراص الليزر ، الشاشة ، لوحة المفاتيح )
2- قم بتركيب القطع .
3- قم بتعريف القرص الصلب( أول عمل بعد تركيب الجهاز وتشغيله) الأجهزة الجديدة غالباً لا تحتاج لتعريف القرص الصلب.
4- اجعل بدء التشغيل من القرص المرن .
5- قم بعمل التقسيم (EZ) للقرص الصلب ( ثم أطفئ الجهاز مهم ).
6- قم بعمل تهيئة للقرص الصلب ( FORMAT ) .
7- قم بتحميل نظام التشغيل ونيدوز 98 أو ميلينيوم .أو ويندوز XP أو ...
8- قم بتعريف الكروت والأجهزة المتصلة بالحاسب .
طريقة تهيئة المذربورد للمعالج
تتم التهيئة عن طريق الكتاب المرفق مع المذربورد مع مراعاة تهيئة السرعة (والفولتات بعض الأجهزة القديمة ) والناقل (BUS)
من أسباب تعليق الجهاز
من أسباب تعليق الجهاز قلة الكاش الكاش : معبر نقل البيانات داخل المعالج إذا اختلفت الشاشة أتبع القريب من المسميات
طريقة تعريف القرص الصلب
1- عند تشغيل الجهاز اضغط مفتاح Delete
2- اختر من القوائم التي على الشاشة (Ide Hdd A UTO Detection)
3- اضغط على مفتاح الإدخال .
4- اضغط على مفتاحY ثم مفتاح الإدخال أربع مرات ( وذلك لأن الجهاز يقبل تركيب أربع Hard Disk )
5- بعد ذلك تظهر القائمة الرئيسية .
6- اختر Save And Exit Setup ثم ENTER .
7- اضغط على مفتاح Y للموافقة ثم Enter .
طريقة وضع بدء التشغيل على A ثم C
* عند بدء تشغيل الجهاز اضغط مفتاح Delete
* اختر من القوائم التي على الشاشة Bios Features Setup ثم ENTER
* ستظهر شاشة جديدة تحتوي على عدة قوائم اختر العبارة التي أمام Boot Sequence
* ثم اجعل ترتيب المحركات A ثم C بالضغط على مفتاح UP Page أو Page Down وممكن
* اضغط على مفتاح Esc
* ستظهر القائمة الرئيسية اختر Save And Exit setup ثم ENTER.
* اضغط على مفتاح الإدخال ثم أضغط على مفتاح (Y)للموافقة ثم ENTER.
طريقة وضع بدء التشغيل على A أو على CD-ROM لمذربورد أنتل
•عند بدء تشغيل الجهاز اضغط مفتاح F2
•من القوائم العليا اختر القائمة BOOT ستظهر عدة خيارات
•اختر 1st من هذا الخيار تستطيع تحديد الوضع الأول لبدء تشغيل الجهاز
•اضغط Enter ,لوضع بدء التشغيل من القرص المرن اختر Floppy أوRemovable Device ولبدء التشغيل
من قرص الليزر اختر CD-ROM .ثم أختر EXIT ثم Enter مرتين
أما المذربورد من نوع ASUS فعند تشغيل الجهاز اضغط على مفتاح Esc ستظهر قائمة اختر منها القرص المرن أو الليزر .
طريقة تقسيم القرص الصلب بـ EZ
طريقة تقسيم القرص الصلب
في البداية تأكد من تعريف القرص الصلب ، بإتباع خطوات الدخول على SETUP( راجع الفقرة السابقة الخاصة بتعريف القرص الصلب ) وأيضا التأكد من آن الجهاز يعمل في بداية التشغيل من محث (A) ( راجع الفقرة الخاصة ببدء التشغيل)
( نعمل تقسيم في حالة تركيب Hard disk جديد أو وجود فيروسات في الجهاز)
طريقة تقسيم القرص الصلب وتهيئته بواسطة قرص بدء التشغيل EZ
تأكد من أن بدء تشغيل الجهاز من القرص المرن وذلك عن الSETUP
1.ادخل القرص المرن المسمى EZ في سواقة الأقراص المرنه
2.شغل الجهاز وبعد ظهور العلامة A:/> اكتب EZ ثم Enter كما هو موضح A:/>EZ
3.اضغط Enter ثم Enter
4.اختر من القائمة Fully Automatic ثم Enter
5.اكتب yes ثم Enter
6.اختر من القائمة Yes use Fat 32 Protection ثم Enter
7.اختر Enter New Partition ثم Enter
8.أدخل حجم القسم الأول Cثم Enter ثم حجم القسم Dثم Enter .........
9.اختر Use These Partition ثم Enter
10.اختر Continue Setup ثم Enter ثم بعد الانتهاء اضغط مفتاح Esc
طريقة تقسيم القرص الصلب بأمر FDISK
طريقة تقسيم القرص الصلب
في البداية تأكد من تعريف القرص الصلب ، بإتباع خطوات الدخول على SETUP( راجع الفقرة السابقة الخاصة بتعريف القرص الصلب ) وأيضا التأكد من آن الجهاز يعمل في بداية التشغيل من محث (A) ( راجع الفقرة الخاصة ببدء التشغيل)
( نعمل تقسيم في حالة تركيب Hard disk جديد أو وجود فيروسات في الجهاز)
تقسيم الهارد ديسك FDISK
كتب fdisk ثم اضغط مفتاح enter ثم اكتب Y لفات32
إذا كان الهاردديسك جديد فاختر رقم 1 ثم Enter ثم رقم 1 يتم فيها حساب حجم الهاردديسك ثم اختر N وانتظر ثواني حتى يتم حساب حجم الهاردديسك مرة ثانية بعدها تضغط ESC للعودة لشاشة الاختيارات الرئيسية ثم تختار رقم 1 ثم Enter ثم رقم 2 ثم Enter هنا يجب عليك كتابة قيمة المساحة المتبقية من حجم الهاردديسك أو أن تدخل النسبة 100% ثم تضغط Enter وبعدها ESC ستظهر رسالة بتحديد حجم الدريف D إذا أردت أن تأخذ المساحة كلها فاضغطت Enter أو أدخل المساحة التي تريدها وبعدها أدخل حجم درايف E وهكذا... بعدها إضغط مفتاح الهروب ESC عدة مرات ستظهر رسالة تفيدك بأنه يجب عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر لتثبيت التقسيم الجديد. أعد التشغيل وقم بعمل فورمات لجميع الدرايفز الجديدة C,D,E,.. بالطريقة المعتادة وبدون /q لأنه يجب أن تتم التهيئة بالكامل..
إلغاء التقسيم Deleting Partitions
بعد اختيار رقم 3 في شاشة الاختيارات الأساسية
طريقة تحميل نظام التشغيل (ويندوز 98 و يندوز ملينيوم، …)
1- ادخل القرص المرن الخاص بنظام تشغيل الوندوز 98 أو ملينيوم .
2- شغل الجهاز ثم اختر START COMPUTER WITH CD-ROM
3- بعد ظهور محث <A: ادخل قرص الليزر الذي يوجد به وويندوز 98 أو ملينيوم .
4- ثم اكتب رمز محرك الليزر ( E: أو F: أو ….ثم Enter .
5- ادخل الأمر CD Win98 للويندوز 98 أو CD Win9x للملينيوم ثم Enter
6- حدد اللغة التي ترغبها CD LOCللعربي أو CD ENA للإنجليزي ثم Enter .
7-ادخل الأمر التالي setup ثم Enter انتظر ثم Enter .
8- بعد الانتهاء من فحص القرص الصلب أضغط ESC ثم ….
ملاحظــة:
عند تحميل ويندوز 98 يفضل أن تكون الشاشة +الفارة + الملحقات الأخرى متوفرة عند تحميل الويندوز لكي يتعرف عليها النظام.
طريقة عمل تهيئة) ( format للقرص الصلب
1. ادخل قرص النظام.
2.شغل الجهاز ثم اختر START COMPUTER WITH CD-ROM
3. بعد ظهور العلامة < A:\اكتب الأمر التاليFormat c: ثم Enter .أو للمسح السريع Format c: /q
4. ثم أكتب Y ثم Enter .
5. إذا كان لديك قسم آخر مثل D اكتب بعد الانتهاء Format d: ثم Enter .
طريقة تحميل نظام التشغيل (ويندوزXP)
1-تشغيل الجهاز ووضع بدء التشغيل من CD-ROM عن طريق آل SETUP .
2-بعد ذلك ندخل القرص الخاص بالويندوز XP .
3-بعد ظهور جدول مواصفات الجهاز اضغط Enter .
4-بعد ظهور الشاشة الزرقاء ننتظر حتى تأتي خيارات التحميل , بعد ظهور الخيارات اضغط Enter F8 ثم اختر القسم الذي تريد تحميل الويندوز فيه C أو D ومن ثم اختر نظام الملفات الذي تريد Enter F انتظر حتى إعادة التشغيل..
طريقة الترقية لويندوز 98أو ملينيوم
1- أفتح جهاز كمبيوتر .
2- بعد ذلك سيظهر لك صندوق محاورة اختر محرك أقراص الليزر ,بعد إدخال قرص الليزر .
3- أختر المجلد التالي win 98 أوWin9x. ثم اختر LOC للعربي أو ENA للإنجليزي .
4- اختر الأمر SETUP ثم …
طريقة تحميل الأوفيس 2000 أو XP
تتم عملية تحميل الأوفيس: بعد وضع القرص الخاص بOffice في سواقة الأقراص سيبدأ بالإعداد تلقائياً ثم سيطالبك بوضع الاسم و الشركة والرقم السري الذي يأتي مع القرص, بعد إدخال الرقم____ التالي___ تخصيص___ التالي___ وضع تشغيل الكل من جهاز الكمبيوتر ___ التثبيت الآن .
ملاحظات على تعريف الكروت ومعالج الصيانة
•قبل البدء يجب وضع شاشة التوقف والخلفية على وضع ( بلا ) .
•يجب إقفال جميع البرامج .
•إذا وضع على اسم الكروت علامة ! ( تعجب ) أو علامة ؟ ( استفهام ) يعني ذلك انه لم يتعرف على الكرت ألا كرت الشاشة فلا يضع عليه علامة ونستدل على أنه لم يتعرف بقلة الألون (16 لون).
طرق تعريف الكروت
1-عند نسخ الويندوز يتم التعرف على الكروت غالباً .
2-عند تركيب كرت ثم تشغيل الجهاز يتم التعرف عليه تلقائيا ( غالباً ) ويطلب منك إدخال قرص الليزر الويندوز 98 .
3- ابدأ __ إعدادات __ لوحة تحكم __ إضافة أجهزة جديدة .
4- جهاز كمبيوتر __ ( اختر المحث الذي يوجد فيه التعريفA ,D, E , F __ SETUP أو INSTALL أو AUTORUN__ فتح __ موافق .- …..
5- ابدأ __ إعدادات __ لوحة التحكم __ النظام __ إدارة الأجهزة __ حدد نوع الكرت المراد تعريفه __ خصائص __ برنامج التشغيل __ تحديث برنامج التشغيل _ التالي __ اختيار الخيار الثاني عرض قائمة(إّذا لم يكن لديك قرص التعريف) _ التالي __ إظهار كافة الأجهزة _ حدد نوع الشركة و الموديل __ التالي __ التالي __ إنهاء .
الخيار الأول ( إذا كان لديك قرص التعريف ) __ التالي __ ضع علامة أمام تحديد الموقع __ استعراض __حدد الموقع __ (حدد مجلد التعريف __ حدد نوع الكرت __ حدد الشركة المصنعة __ حدد الموديل )__ التالي .
6- تعريف الطابعات :إذا لم يوجد قرص التعريف
ابدأ __ إعدادات __ الطابعات __ إضافة طابعات __ التالي __ ثم تنفيذ باقي الخطوات
حماية الجهاز من الأخطار الخارجية
•يتعرض الجهاز لانخفاض الجهد الكهربي أو ارتفاع الجهد الكهربي مما يسبب تلف الدوائر الكهربائية وفقدان المعلومات في الذاكرة والحل لهذه المشكلة وضع منظم كهربائي
•يتعرض الجهاز لكهرباء ساكنة مما يؤثر على الدارات الكهربائية الموجودة في القرص الصلب أو الذاكرة أو المعالج والحل لهذه المشكلة وضع تفريغ الشحنات الساكنة
•يتعرض الجهاز للغبار والجسيمات الدقيقة مما يؤثر على المروحة الداخلية التي تبرد على المعالج والحل وضع غطاء بلاستيكي على وحدة النظام والشاشة .
•يتعرض الجهاز لموجات عالية التردد من الأجهزة الخارجية مثل ( الجوال ,السماعات, وغيرها ) الحل إبعاد مثل هذه الأجهزة عن الحاسب أ, إطفائه أثناء استخدامها بقربه.
•يتعرض الجهاز إلى الفيروسات التي تنتقل عن طريق (الأقراص المرنة , أقراص الليزر , الاتصال عن طريق شبكة الهاتف ) الحل عدم إدخال أي قرص مرن أو ليزر إلا بعد التأكد من سلامته من الفيروسات وللوقاية من الفيروسات نسخ برنامج مضاد للفيروسات وتثبيته با لجهاز .
الفيروسات: هي أوامر تدخل داخل ملفات النظام والملفات التنفيذية وتغير من مواصفاتها وتوضع عن طريق لغات البرمجة مثل لغة السمبلي والفيجول بيسك .
طريقة التحكم في إيقاف القرص الصلب والشاشة
ابدأ ___ إعدادات ___ لوحة التحكم ___ إدارة الطاقة .
حدد الوقت المناسب لإيقاف الشاشة والوقت المناسب لإيقاف القرص الصلب ثم اختر موافق .
خطوات تشغيل الشاشة في وضع الأمان عند عدم اشتغال الجهاز أو عند حدوث مشكلة
1-شغل الجهاز واضغط مباشرة على (F8).
2-ستظهر لك عدة خيارات اختر الخيار رقم (3) save mode ثم اضغط Enter .
3-أسترجع الإعدادات السابقة.ومن ثم قم بإعادة التشغيل.
خطوات الحل للمشكلة press any *** to continue التي تظهر عند تشغيل الجهاز
1-تظهر لك قائمة مكتوب فيها اسم الأمر المسبب للمشكلة وتحته مباشرة عبارة :
press any *** to continue اكتب الأمر المسبب للمشكلة في ورقه
2- ابدأ ___ تشغيل ___ ثم اكتب الأمرRegedit ثم موافق .
3-اختر من القائمة Edit ___ Find ثم اكتب اسم الأمر المسبب للمشكلة ثم اختر الأمرFind Next ثم قم بحذف جميع الأوامر التي تظهر جهة اليمين .
طريقة الإقلا ل من عبارة ( لقد قمت بعملية غير شرعية للويندوز98)
1-قم بنسخ نظام التشغيل من نسخة كاملة
2-قم بعمل تفحص شامل للأقراص باستمرار.
3-أدخل القرص الخاص بنظام التشغيل ويندوز98 ثم اختر من قائمة ابدأ تشغيل ثم أكتب الأمرSFC ثم موافق ثم البدء
4- قم بحذف متصفح الإنترنت (Explorer) الإصدار الرابع
5- قم بحذف الملفات المؤقتة وذلك بالخطوات التالية :
ابدأ ثم بحث ثم ملفات أو مجلدات ثم في خانة الاسم اكتب *.TMP حدد الموقع جهاز الكمبيوترثم بحث الآن
تحريرثم تحديد الكل ثم اضغط على مفتاح SHEFT مع DELETE ثم نعم
6- غير إعدادات الألوان في خصائص العرض ويفضل أن تكون (16بت) .
أوامر الدوس
A: للانتقال إلى محرك الأقراص A .
DIR استعراض الملفات .
DIR /P استعراض الملفات صفحة صفحة .
DIR /W استعراض الملفات بالعرض .
DIR /S استعراض الملفات التي داخل الأدلة .
DIR/A استعراض الملفات المخفية.
MD ثم مسافة ثم اسم الدليل لإنشاء دليل فرعي .
CD ثم مسافة ثم اسم الدليل للدخول إلى الدليل الفرعي .
CD.. للخروج من الدليل الفرعي .
RD ثم مسافة ثم اسم الدليل لإلغاء الدليل الفرعي .
.: لنسخ ملفات من A إلى مجلد في الجهاز .
طريقة الصيانة الدورية للجهاز
1- تفحص الأقراص ( ابدأ ___ البرامج ___ البرامج الملحقة ___ أدوات النظام ___ تفحص الأقراص— شامل ___ ضع علامة أمام عبارة تصحيح الأخطاء تلقائيا ___ البدء ) .
2- إلغاء التجزئة (ابدأ ___ البرامج ___ البرامج الملحقة __أدوات النظام __ إلغاء التجزئة _ موافق _ البدء) .
3-تنظيف الأقراص (ابدأ ___ البرامج ___ البرامج الملحقة ___أدوات النظام ___ تنظيف القرص ) .
4- لعمل الخطوات السابقة 1,2,3, نذهب إلى معالج الصيانة في أدوات النظام.
ابدأ ___ البرامج ___البرامج الملحقة ___أدوات النظام ___ معالج الصيانة ___ تغيير الإعدادات ___ موافق ___ مخصص ___التالي ___مخصص ___ التالي___ قم بحذف علامة ? ثم التالي ___ اختر نعم ___ التالي ___أختر نعم ___ إعدادات ___ شامل ___ ضع علامة ? على تصحيح الأخطاء تلقائياً __ موافق ___ التالي ___ أختر نعم ___ أعدادات __ ضع علامة ? على الكل ___ موافق ___ التالي ___ إنهاء .
عند تنفيذ الصيانة اتبع الخطوات التالية :
ابدأ ___ البرامج ___ البرامج الملحقة ___أدوات النظام ___معالج الصيانة ___تنفيذ الصيانة الآن ___ موافق .
خطوات وضع رقم سري على الجهاز ( Password ) بالكامل
1-اضغط على مفتاح Delete بعد تشغيل الجهاز مباشرة .
2-اتجه إلى القائمة ثم اختر أحد العبارتين الموجودة P password setting أو User password ثم اضغط مفتاح الإدخال Enter ثم ادخل كلمة السر ثم Enter ثم اعد كتابة الرقم السري ثم Enter .
3-اتجه إلى القائمة ثم اختر ( BIOS FEATURES SETUP ) ثم ENTERثم اختر العبارة التي أمام security option (password check) وعن طريق مفتاح page up و page down اختر عبارة system ثم اضغط مفتاح Esc .
4-اختر القائمة ثم اختر (SAVE & EXIT SETUP) ثم Enter ثم الحرف (Y) ثم Enter .
طريقة إلغاء الرقم السري
1-اضغط على مفتاح Delete بعد تشغيل الجهاز مباشرة ثم ادخل الرقم السري .
2-اتجه إلى القائمة ثم اختر password setting ثمEnter 3 مرات .
3-اختر القائمة ثم اختر (SAVE & EXIT SETUP ) ثم Enter ثم الحرف (Y) ثم Enter
طريقة فك الرقم السري في حالة عدم معرفته
1- اضغط على مفتاح Delete بعد تشغيل الجهاز مباشرة .
2- سيظهر أمامك مستطيل اكتب (AWARD_SW) مع الضغط المستمر على مفتاح (Shift ) عند الكتابة ثم Enter .
طريقة أخرى لإلغاء الرقم اسري
1- فك البطارية الموجودة في الصندوق ثم إعادتها بعد 6 ساعات من فكها .
2- فك البطارية الموجودة في الصندوق ثم شغل الجهاز .
طريقة وضع إعدادات الـ (Mother Board ) اللوحة ألأم على إعدادات النظام
1-اضغط على مفتاح Delete بعد تشغيل الجهاز مباشرة .
2-اتجه إلى القائمة ثم اختر ( LOAD SETUP DEFAULTS ) ثم اختر Enter ثم اضغط حرف (y) Enter .
3-اختر القائمة ثم اختر (SAVE & EXIT SETUP ) ثم Enter ثم الحرف (y) ثم Enter .
الفيروســــات
طرق العدوى:
الأقراص المرنة _ أقراص الليزر _ الاتصال الهاتفي ( الشبكات ). الوقاية نسخ برنامج مضاد الفيروسات
يفضل أن يكون الشريط المرن مفتوح من الجهتين لمنع انتقال الفيروسات إليه .
طريقة إخفاء البرامج التي تظهر عند بدئ تشغيل الجهاز وعلى شريط الأدوات
ابدأ ــــ تشغيل ـــ اكتب هذه العبارة (msconfig) ـــ موافق ـــاختر من النوافذ العليا بدء التشغيل ـــ
احذف علامة (صح ) من أمام البرامج المراد إخفائها.
نقاط يجب مراعاتها عند تركيب القطع داخل الصندوق:
1- عند تركيب المذربورد يجب رفعها عن قاعدة الصندوق بواسطة القواعد النحاسية أو البلاستيكية.
2- عند تركيب الكرت يجب أن يتعدى اللسان الموجود في الكرت اللسان الموجود في قاعدة الصندوق.
3- عند تركيب محرك الأقراص المرنة يجب ربطه بأربعة مسامير .
ملاحظه: إذا كان كيبل الهارديسك أو CD-ROM في منفذ المذربورد IDE1 يسمى Primary
وإذا كان في المنفذ IDE2 يسمى Secondary .
* تركيب الأسلاك الصغيرة الخارجة من الصندوق إلى المذربورد بمطابقة الأسماء ويكون السهم جهة رقم 1 ونستعين أيضاً بكتاب المذربورد.
Power SW سلك مفتاح الطاقة (أهم سلك بدونه لا يعمل الجهاز)
Power LED سلك لمبة الطاقة.
Reset SW سلك مفتاح إعادة التشغيل.
Speaker سلك السماعة التي بداخل الصندوق.
H.D.D.LED سلك لمبة الهارديسك.

احذف الملفات التجسسيه من جهازك

تعريف
البرنامج او معظم برامج القرصنه تستخدم نوعين من الملفات او البرامج وهما
Client.exe
Server.exe
والمقصود بكلمه كلينت اى العميل ..اما السيرفر فترجمته ..الخــادم .. وتندرج كل تلك الملفات تحت اسم
Torjan
ويعمل السيرفر او الخادم على فتح ثغره داخل جهازك تمكن ملف العميل من الدخول منها والمقصود هنا فتح ثغره اى بورت ولناخذ على سبيل المثال برنامج النت باص فعند اصابت جهازك بملف السيرفر او الخادم فانه وعلى الفور يقم بفتح البورت 12345 فى جهازك لكى يتمكن العميل من الدخول اليك
هل يمكن اختراق جهازك بدون ملف باتش او سيرفر:
لايمكن ذلك فى حاله عدم وجود خادم اوعميل فى جهازك يستطيع الدخول عن طريقه
ماهى طرق الاصابه ؟
اولا : اما ان ترسل اليك بطريق الاميل
ثانيا : اذا كنت من مستخدمى برنامج الاسكيو او برامج التشات وارسل لك ملف فقد يكن مصابا بملف تجسس او حتى فايروس
ثالثا : عندما تقم بانزال برنامج من احد المواقع الغير مثوق بها وهــى فى الحقيقه كثيره جدا فقد يكون البرنامج مصاب اما بملف تجسس او فايروس
ماهى اهم طرق الوقايه ؟
اولا:عدم فتح اى رساله لاتعرف صاحبه او مصدرها
ثانيا:عدم استقبال اى ملف اوبرنامج من ناس لاتعرفهم معرفه جيده عن طريق الاسكيو او اى برنامج لشات
ثالثا: لاتقم ابدا بنزال اى برنامج من مواقع غير معروفه
رابعا: يجب ان يكون عندك برنامج لكشف ملفات التجسس والفيروسات لفحص اى ملف استقبلته من الشات او قمت بنزاله من موقع لفحصه قبل فتحته
ماهى اهم ملفات التجسس وطريقه التخلص منها ؟
Back Oriface
هذا الملف يعمل على فتح خلفيه فى جهاز لتخلص منه اتبع الخطوات التاليه
إنقر على الزر او البدايهStart
إختر تشغيل من القائمة Run..
( regedit) الأمر التالي إكتب في خانة
او موافقopen ثم اضغط
سوف تظهر لك نافذه اذهب الى
HKEY_LOCAL_MACHINE
software
ثم
microsofte
ثم انتقل الى
windows
ثم
current Version
الان اذهب الى
Run or Run once..
الان هل يوجد ملف باسم
server .exe
قم بمسح المف كاملا
Heack’a Tack’a
يعتبر البرنامج من البرامج الخطره لانه يستخدم بروتكول ويصعب على كثير من برامج الكشف عن ملفات التجسس ايجــاده
اتبع الخطوات السابقه فى الشرح السابق حتى تصل الى
Run
او
Run once
سوف تجد الملف بهذا الاسم
Explorer32 "C/WINDOWS\Expl32.exe
قم بتخلص منه فورا
Net Bus 2000
برنامج النت باص 2000 يستخدم السيرفر العادى وهو
إنقر على الزر او البدايهStart
إختر تشغيل من القائمة Run..
( regedit) الأمر التالي إكتب في خانة
او موافقopen ثم اضغط
سوف تظهر لك نافذه
اذهب الى
HKEY_LOCAL_USERS
اتجــه الــى
SOFTWARE
ثم
MICROSOFTE
وبعده
WINDOWS
الان الى
CURRENT VERSION
ثم
RUN SERVICES
سوف تجد الملف بهذا الاسم
Key:UMG32.EXE
قم بحذفه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته